{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["PRESUP. TAMISAJE AGOSTO -20 (2"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":54,"defined_names":6218},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PRESUP. TAMISAJE AGOSTO -20 (2","index":0,"n_rows":657,"n_cols":7,"rows_kept":657,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,1,3,4],[4,0,4,6],[5,0,5,6],[146,1,146,4],[275,1,275,4],[277,1,277,4],[406,1,406,4],[440,1,440,4],[469,1,469,4],[501,1,501,4],[532,1,532,4],[536,1,536,4],[567,1,567,4],[590,1,590,4],[592,1,592,4],[598,1,598,3],[600,1,600,4],[604,1,604,4],[606,1,606,4],[608,1,608,2],[609,1,609,2],[612,1,612,2],[614,1,614,3],[618,1,618,2],[619,1,619,3],[620,1,620,3],[621,1,621,2],[623,1,623,4],[625,1,625,4],[627,1,627,6],[628,1,628,6],[629,1,629,6],[630,1,630,6],[631,1,631,6],[633,0,633,2],[633,4,633,6],[636,0,636,2],[636,4,636,6],[637,0,637,2],[637,4,637,6],[640,0,640,6],[643,0,643,6],[644,0,644,6],[647,0,647,6],[650,0,650,6],[651,0,651,6],[654,0,654,1],[655,0,655,1],[656,0,656,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["MINISTERIO  DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"]
["MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM."]
["PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES."]
[]
["PRESUP:      No. 00-15  PARA  LA  CONST.  DEL  EDIFICIO QUE ALOJARA  EL LABORATORIO DE TAMIZ "]
["                                        NEONATAL  UBIC.  EN  EL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL D.N. REP. DOM.-"]
[]
["No.","PARTIDAS","CANT.","UD","P.U.","VALOR","SUB-TOTAL"]
[]
[null,"PRIMER NIVEL"]
[]
[null,"Preliminares"]
["1-","Limpieza del solar ",208.61,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["a.-","Fumigacion",208.61,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Replanteo.",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Caseta  de materiales",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Letreros en obra ",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["2-","Movimiento de Tierra"]
["a.-","Corte de capa vegetal",{"v":12,"d":"12.00"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Excavación",223.02,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Relleno compactado bajo platea",{"v":96,"d":"96.00"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Relleno compactado sobre platea",153.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Bote de material",294.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["3-","Hormigón Armado "]
["a.-","Platea ( e=0.45 m )",63.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Zapata  de   escalera",0.24,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zapata  de muro  M8",{"v":1.8,"d":"1.80"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Zapata  de muro  escalera",4.04,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Columnas  C2 ",2.15,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Columnas  C3 ",0.39,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Columnas  C4",0.41,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h-","Muro MI ( e = 0.20 mt )",3.78,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i-","Muro M2 ( e = 0.20 mt )",0.86,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j-","Muro M3 ( e = 0.20 mt )",1.06,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k-","Muro M4 ( e = 0.20 mt )",1.07,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l-","Muro M5 ( e = 0.25 mt )",2.86,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m-","Muro M6 ( e = 0.20 mt )",9.85,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n-","Muro M8 ( e = 0.20 mt )",1.87,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ-","Portico PA1",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o-","Portico PD ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p-","Portico PF ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q-","Portico PI ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["r-","Portico P4 ",0.22,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["s-","Portico P8 ",0.27,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["t-","Viga VNA ",2.15,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["u-","Losa  maciza  entrepiso",17.13,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Rampa de escalera tipo I   (e=0.15mt)  ",3.35,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["w-","Rampa de escalera tipo II   (e=0.15mt)  ",1.65,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["x-","Dintel  D1 ( 0,20 x 0,20 )",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["y-","Dintel  D2 ( 0,20 x 0,40 )",0.75,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["4-","Muros de Bloques"]
["a.-","Mm1 de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,20 mt y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt BNP",31.92,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","M  de carga de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,60 mt  y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt BNP",16.27,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt   B.N.P",{"v":15.9,"d":"15.90"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Mm1 de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,20 mt y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt SNP",75.27,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","M  de carga de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,60 mt  y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt SNP",38.41,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt   S.N.P",150.43,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Division  baños de PVC (H= 1.8O mt )",2.76,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["5-","Terminación de Superficies"]
["a.-","Liso en interior ",{"v":1450.8,"d":"1,450.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Liso en exterior",{"v":825.4,"d":"825.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Liso en superficie de hormigon",419.73,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fraguache   ",419.73,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Cantos ",360.26,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Estría de aluminio de 3\" en fachada",{"v":106.5,"d":"106.50"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Durock en fachada frontal y posterior",308.42,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Fascia en durock en fachada de 50 cm.",255.78,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["6-","Terminación de Pisos"]
["a.-","Granito fondo blanco  de ( 0,40 x 0,40 ) ",65.45,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Porcelanato de alto transito de ( 0,40 x 0,40 ) ",93.56,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zocalos de granito fondo blanco  de( 0,10 x 0,40 )",116.37,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Zocalos  de  porcelanato   de   alto    transito    de  ( 0,10 x 0,40 ) ",982.53,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["7-","Revestimientos"]
["a.-","Ceramica  de (0.20 x 0,30)  en baños , importado",23.61,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["8-","Portaje"]
["a.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de ( 0.50 x 2.10 )",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de ( 0.85 x 2.10 ) 2,0 ud y ( 0,90 x 2,10 ) 4,0 ud",{"v":6,"d":"6.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de  ( 1,15 x 2,10 ) 2,0 ud  ",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de  ( 1,95 x 2,10 ) 1,0 ud y ( 1,98 x 2,10 )3,0 ud",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Puertas de PVC en baños ",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Ventanas corredizas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",2.32,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Ventanas proyectadas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",14.88,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Vidrios fijos en entrada principal",19.44,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["9-","Plafones"]
["a.-","Plafond de fibra mineral ( 0,61 x 0,61 x 5/8 )",159.01,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["10-","Terminación de Escaleras"]
[null,"Escalera # 1"]
["a-","Escalones de granito fondo blanco  ",29.21,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Zócalos  de  granito fondo blanco",{"v":46,"d":"46.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Descanso  de granito fondo blanco",{"v":6.7,"d":"6.70"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Zócalos  en  descanso de granito fondo blanco",9.58,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Baranda  de aluminio comercial ",14.62,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Escalera # 2"]
["a-","Escalones de granito fondo blanco  ",{"v":10.8,"d":"10.80"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Zócalos  de  granito fondo blanco",{"v":12,"d":"12.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Descanso  de granito fondo blanco",3.24,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Zócalos  en  descanso de granito fondo blanco",{"v":6.3,"d":"6.30"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Baranda  de aluminio comercial ",{"v":3.6,"d":"3.60"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["11-","Instalación Sanitaria"]
["a.-","Inodoros  fuxometros",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Lavamanos  empotrados incl mezcladora",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Lavamanos en pared incl mezcladora",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fregaderos  de acero inoxidable de 1B incluye mezcladora",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Orinales",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Desagüe de piso de 2\"",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Ventilación 3\"",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Dispensador de papel higienico",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Dispensador de papel  toalla",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Dispensador de jabon liquido",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k.-","Columna de agua caliente  3/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l.-","Columna de agua fria 3\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m.-","Valvula de paso de 3/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n.-","Valvula de paso de 3\"",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ.-","Tope de marmolite en baños",25.39,"p2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o.-","Tapon registro 3\"",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p.-","Tuberia de Ø 3/4\"  abastecimiento",45.36,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q.-","Tuberia de Ø 1\"   abastecimiento",38.51,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["r-","Tuberia de Ø 3\"  abastecimiento",14.53,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["s-","Tuberia de Ø 3\" de arrastre",43.79,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["t-","Tuberia de Ø 4\" de arrastre",15.93,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["u-","Tuberia de Ø 6\"  de arrastre",{"v":26.8,"d":"26.80"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Camara de inspeccion ( 1,10 x 1,10 x 0,75 )",{"v":7,"d":"7.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["w-","Trampa de grasa ( 1,20 x 1,40 x 1,05 )",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["x-","Tubería y piezas por aparato",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["y-","Mano de obra plomero",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["12-","Pintura (dos manos)"]
["a.-","Base",{"v":2276.2,"d":"2,276.20"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Semigloss en  interior ",{"v":1450.8,"d":"1,450.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Acrílica exterior ",{"v":825.4,"d":"825.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["13-","Varios Generales"]
["a.-","Andamios exteriores",{"v":1129.73,"d":"1,129.73"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Extintores ABC tipo quimico seco de 20 kg.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Acondicionamiento de tuberia exterior para conectar con arrastre y abastecimiento existente",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL  PRIMER  NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SEGUNDO NIVEL "]
["1-","Preliminares"]
["a.-","Replanteo.",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["2-","Hormigón Armado "]
["a-","Columnas  C1 ",{"v":9.3,"d":"9.30"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Columnas  C2 ",1.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Columnas  C3  ",0.36,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Columnas  C4 ",0.38,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Muro MI ( e = 0.20 mt )",3.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Muro M2 ( e = 0.20 mt )",0.78,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Muro M3 ( e = 0.20 mt )",0.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h-","Muro M4 ( e = 0.20 mt )",0.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i-","Muro M5 ( e = 0.25 mt )",2.47,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j-","Muro M6 ( e = 0.20 mt )",9.07,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k-","Muro M8 ( e = 0.20 mt )",1.87,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l-","Muro M9 ( e = 0.20 mt )",1.72,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m-","Portico PA",0.89,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n-","Portico   PA1 ",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ-","Portico   PB ",1.47,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o-","Portico   PC",2.62,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p-","Portico PD ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q-","Portico PF ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["r-","Portico PI ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["s-","Portico   PH",3.91,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["t-","Portico P4",0.22,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Portico P8",0.27,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["w-","Portico   P9",1.92,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["x-","Portico   P11",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["y-","Portico   P12 ",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["z-","Portico   P13 ",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["a1-","Portico   P14 ",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b1.-","Portico   P15 ",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c1.-","Portico   P16 ",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d1.-","Portico   P18 ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e1.-","Portico   P19 ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f1.-","Portico   P20 ",2.03,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g1.-","Portico   P21 ",1.22,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h1.-","Portico   P22 ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j1-","Viga VNA ",2.15,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["u-","Losas  macizas  de entrepiso",45.19,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Rampa de escalera tipo I   (e=0.15mt)  ",3.07,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["w-","Rampa de escalera tipo II   (e=0.15mt)  ",1.43,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["x-","Dintel  D1 ( 0,20 x 0,20 )",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["y-","Dintel  D2 ( 0,20 x 0,40 )",0.75,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["3-","Muros de Bloques"]
["a.-","Mm1 de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,20 mt y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt",72.63,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","M  de carga de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,60 mt  y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt ",37.34,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt   ",158.26,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Muros de sheetrock con aislante acustico",185.57,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Divisiones en baños de PVC ",4.12,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["4-","Terminación de Superficies"]
["a.-","Liso en interior ",{"v":2722.8,"d":"2,722.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Liso en exterior",{"v":1401.4,"d":"1,401.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Liso en superficie de hormigon",833.38,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fraguache   ",833.38,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Cantos  ",577.88,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["5-","Terminación de Pisos"]
["a.-","Granito fondo blanco  de ( 0,40 x 0,40 ) ",65.45,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Porcelanato de alto transito de ( 0,40 x 0,40 ) ",301.62,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zocalos de granito fondo blanco  de( 0,10 x 0,40 )",36.08,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Zocalos  de  porcelanato   de   alto    transito    de  ( 0,10 x 0,40 ) ",{"v":115,"d":"115.00"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Zocalo   de vinil",{"v":111.342,"d":"111.34"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["6-","Revestimientos"]
["a.-","Ceramica de (0.20 x 0,30) en baños  , importado",28.18,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["7-","Portaje"]
["a.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de   ( 0.69 x 2.10 )",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate ,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de  ( 0.85 x 2.10 ) 2,0 ud , (0,90 x 2,10 ) 4,0 ud ,( 0,93 x 2,10 ) 3,0 ud  y  ( 0,95 x 2,10 ) 2,0 ud",{"v":16,"d":"16.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de     ( 1,00 x 2.10 )  5,0 ud",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de  ( 2,00 x 2,10 ) 2,0 ud ",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Puertas de PVC en baños ",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Ventanas corredizas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",2.31,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Ventanas proyectadas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",32.17,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["8-","Plafones"]
["a.-","Plafond de fibra mineral ( 0,61 x 0,61 x 5/8 )",367.07,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["9-","Terminación de Escaleras"]
[null,"Escalera # 1"]
["a-","Escalones de granito fondo blanco  ",29.21,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Zócalos  de  granito fondo blanco",{"v":46,"d":"46.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Descanso  de granito fondo blanco",{"v":6.7,"d":"6.70"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Zócalos  en  descanso de granito fondo blanco",9.58,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Baranda  de aluminio comercial ",14.62,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Escalera # 2"]
["a-","Escalones de granito fondo blanco  ",{"v":10.8,"d":"10.80"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Zócalos  de  granito fondo blanco",{"v":12,"d":"12.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Descanso  de granito fondo blanco",3.24,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Zócalos  en  descanso de granito fondo blanco",{"v":6.3,"d":"6.30"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Baranda  de aluminio comercial ",{"v":3.6,"d":"3.60"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["10-","Terminación de Cocina"]
["a.-","Tope de marmolite comercial",27.65,"p2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Gabinete de piso de andiroba",14.04,"pl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Gabinete de pared de andiroba",14.04,"pl",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["11-","Instalación Sanitaria"]
["a.-","Inodoros  fuxometros",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Lavamanos  empotrados incluye mezcladora",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Orinal",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fregaderos  simple  de acero inoxidable  incluye mezcladora",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Desagüe de piso",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Bajante de descarga 4\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Bajante de descarga 3\"",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Ventilación 3\"",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Ventilación 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Dispensador de papel higienico",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k.-","Dispensador de papel  toalla",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l.-","Dispensador de jabon liquido",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m.-","Tapon registro 3\"",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n.-","Tope de marmolite en baños",30.99,"p2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ.-","Tubería y piezas por aparato",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o.-","Mano de obra plomero",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["12-","Pintura (dos manos)"]
["a.-","Base",{"v":4124.200000000001,"d":"4,124.20"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Semigloss en  interior ",{"v":2722.8,"d":"2,722.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Acrílica exterior ",{"v":1401.4,"d":"1,401.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["13-","Varios generales"]
["a.-","Extintores ABC tipo quimico seco de 20 kg.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL  SEGUNDO  NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"TERCER  NIVEL "]
["1-","Preliminares"]
["a.-","Replanteo.",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["2-","Hormigón Armado "]
["a-","Columnas  C1",{"v":9.3,"d":"9.30"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Columnas  C2 ",1.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Columnas  C3 ",0.36,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Columnas  C4 ",0.38,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Muro MI ( e = 0.20 mt )",3.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Muro M2 ( e = 0.20 mt )",0.78,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Muro M3 ( e = 0.20 mt )",0.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Muro M4 ( e = 0.20 mt )",0.98,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h-","Muro M5 ( e = 0.25 mt )",2.47,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i-","Muro M6 ( e = 0.20 mt )",9.07,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j-","Muro M9 ( e = 0.20 mt )",1.72,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q-","Portico PA (0.30  x 0.64  ) ",0.89,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["r-","Portico   PA1 (0.25 x 0.54 )",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["s-","Portico   PB (0.30  x 0.64  ) ",1.47,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["t-","Portico   PC (0.30 X 0.64  ) ",2.62,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Portico PD (0.30 x 0.64 ) ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["w-","Portico PF (0.30 x 0.64 ) ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["x-","Portico PI (0.30 x 0.64 ) ",1.01,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["y-","Portico   PH (0.30 x 0.64 )",3.91,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["z-","Portico P4(0.25 x 0.54 ) ",0.22,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["a1.-","Portico P8(0.25 x 0.54 ) ",0.27,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b1.-","Portico   P9 (0.30  x 0.64)",1.92,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c1.-","Portico   P11 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d1.-","Portico   P12 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e1.-","Portico   P13 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f1.-","Portico   P14 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g1.-","Portico   P15 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h1.-","Portico   P16 (0.30  x 0.64  )",1.48,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i1.-","Portico   P18 (0.30  x 0.64 ) ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j1-","Portico   P19 (0.30  x 0.64  ) ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k1.-","Portico   P20 (0.30  x 0.64  ) ",2.03,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l1.-","Portico   P21 (0.30  x 0.64  ) ",1.22,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m1.-","Portico   P22 (0.30  x 0.64  ) ",2.05,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n1.-","Viga VNA ",2.15,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ1-","Losas  macizas  de techo",47.53,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o1-","Rampa de escalera tipo II   (e=0.15mt)  ",1.43,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p1-","Dintel  D1 ( 0,20 x 0,20 )",0.37,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q1-","Dintel  D2 ( 0,20 x 0,40 )",0.75,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["3-","Muros de Bloques"]
["a.-","Mm1 de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,20 mt y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt",72.63,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","M  de carga de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,60 mt  y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt ",37.34,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt   ",326.83,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Divisiones en baños de PVC ",4.12,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["4-","Terminación de Superficies"]
["a.-","Liso en interior ",{"v":2620.8,"d":"2,620.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Liso en exterior",{"v":1355.4,"d":"1,355.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Liso en S.H. ",833.38,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fraguache   ",833.38,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Cantos  ",577.88,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["5-","Terminación de Pisos"]
["a.-","Granito fondo blanco  de ( 0,40 x 0,40 ) ",65.45,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Porcelanato de alto transito de ( 0,40 x 0,40 ) ",303.54,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zocalos de granito fondo blanco  de( 0,10 x 0,40 )",36.08,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Zocalos  de  porcelanato   de   alto    transito    de  ( 0,10 x 0,40 ) ",116.89,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["6-","Terminación de Techos"]
["a.-","Fino de mezcla en techo plano",692.73,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Impermeabilizante  incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio",746.65,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zabaleta de cemento",134.79,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Desagües pluviales Ø 3\"",{"v":8,"d":"8.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Antepechos H =1,00 mt ",137.19,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["7-","Revestimientos"]
["a.-","Ceramica de (0.20 x 0,30) en baños  , importado",28.18,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Ceramica de (0.20 x 0,30) en cocina , importado",2.66,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["8-","Portaje"]
["a.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate ,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm de (0,90 x 2,10 ) 5,0 ud  y  ( 0,95 x 2,10 ) 2,0 ud",{"v":7,"d":"7.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de     ( 1,00 x 2.10 )  4,0 ud",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Puerta  de  panel  de  madera  de   0.10, bastidor   de  madera   de  1 1/2 X 2. bordes   de  1/2 X 1 3/4. acabado  mate,MDF con chape  melaminico de 6 mm.Marco de madera de 45 X 100 mm, jamba de 35 X 12 mm   de  ( 1,10 x 2,10 ) 1,0 ud  y ( 1,20 x 2,10 ) 1,0 ud",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Puertas de PVC en baños ",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Ventanas corredizas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",2.31,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Ventanas proyectadas de aluminio color blanco con perfileria 2 x 4 con simuladores tipo frances con baguetas de 1 1/2\",con vidrio de 3/8\" resistente a terremoto,tipo M40 con cierre hermetico",39.43,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["9-","Plafones"]
["a.-","Plafond de fibra mineral ( 0,61 x 0,61 x 5/8 )",368.99,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["10-","Terminación de Escaleras"]
[null,"Escalera # 2"]
["a-","Escalones de granito fondo blanco  ",{"v":10.8,"d":"10.80"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Zócalos  de  granito fondo blanco",{"v":12,"d":"12.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Descanso  de granito fondo blanco",3.24,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Zócalos  en  descanso de granito fondo blanco",{"v":6.3,"d":"6.30"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Baranda  de aluminio comercial ",{"v":3.6,"d":"3.60"},"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["11-","Terminación de Cocina"]
["a.-","Tope de marmolite",201.64,"p2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Gabinete de piso de andiroba",102.47,"pl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Gabinete de pared de andiroba",23.55,"pl",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["12-","Instalación Sanitaria"]
["a.-","Inodoros  fuxometros",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Lavamanos  empotrados incluye mezcladora",{"v":5,"d":"5.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Orinales",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Duchas y piletas",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Fregaderos  simple  de acero inoxidable  incluye mezcladora",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Fregaderos  doble  de acero inoxidable  incluye mezcladora",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Desagüe de piso",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Bajante de descarga 4\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Bajante de descarga 3\"",{"v":6,"d":"6.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Ventilación 3\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k.-","Ventilación 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l.-","Dispensador de papel higienico",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m.-","Dispensador de papel  toalla",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["n.-","Dispensador de jabon liquido",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ñ.-","Barras de aluminio en duchas ",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o.-","Jaboneras en duchas ",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p.-","Tope de marmolite en baños",30.99,"p2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q.-","Tapon registro 3\"",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["r.-","Vertedero ",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["s.-","Tubería y piezas por aparato",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["t-","Mano de obra plomero",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["13-","Pintura (dos manos)"]
["a.-","Base",{"v":3976.2000000000003,"d":"3,976.20"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Semigloss en  interior ",{"v":2620.8,"d":"2,620.80"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Acrílica exterior ",{"v":1355.4,"d":"1,355.40"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["14-","Varios generales"]
["a.-","Extintores ABC tipo quimico seco de 20 kg.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL  TERCER  NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"CASETA DE  ELEVADOR Y CAJA DE ESCALERA II"]
["1-","Preliminares"]
["a.-","Replanteo.",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["2-","Hormigón Armado "]
["a-","Muro M5 ( e = 0.25 mt )",9.07,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Viga VNA ",2.15,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Losas  macizas ",2.72,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Dintel  D1 ( 0,20 x 0,20 )",{"v":0.052,"d":"0.05"},"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["3-","Muros de Bloques"]
["a.-","Mm1 de 0,20 mt con Ø 3/8\" a 0,20 mt y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt",27.08,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","M  de carga de 0,15 mt con Ø 3/8\" a 0,60 mt  y 2 Ø  3/8\" a 0,60 mt ",26.66,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["4-","Terminación de Superficies"]
["a.-","Liso en exterior",54.43,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Liso en interior ",53.05,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Liso en S.H. ",66.39,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Fraguache   ",66.39,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Cantos  ",34.56,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["5-","Terminación de Techos"]
["a.-","Fino de mezcla en techo plano",10.61,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Impermeabilizante  incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio",15.67,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Zabaleta de cemento",12.06,"ml",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d.-","Desagües pluviales Ø 3\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Antepechos H = 0.40 mt ",5.06,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["6-","Pintura (dos manos)"]
["a.-","Base",173.88,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b.-","Semigloss en  interior ",86.25,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c.-","Acrílica exterior ",87.63,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL  CASETA DE  ELEVADOR  Y CAJA DE ESCALERA II",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"INSTALACION ELECTRICA:"]
[null,"PRIMER NIVEL:"]
["a.-","Salidas de iluminación en techo.",{"v":21,"d":"21.00"},"ud",null,0]
["b.-","Salidas de interruptores sencillos .",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,0]
["c.-","Salidas de interruptores  dobles.",{"v":6,"d":"6.00"},"ud",null,0]
["d.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble  aterrizado y polarizado .",{"v":12,"d":"12.00"},"ud",null,0]
["e.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble aterrizado y polarizado (ups)",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Salidas de tomacorrientes 220V doble  aterrizado y polarizado .",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["g.-","Salidas de datas",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Salidas de teléfonos.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Globo de 4\" x 6\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Salidas de abanicos de techo .",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k.-","Salidas de control de abanicos. ",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l.-","Luminaria fluorescente de 3X32W. 2'X4 con balastro electronico , Wraparound. CAT. No. WC4-232-EB8120",{"v":14,"d":"14.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m.-","Lámpara para el baño downlight 2xE-27-9\"ø.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,0]
["n.-","Abanicos tipo KDK de 56 púlgadas sin globo.",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,0]
["ñ.-","Panel de distribucción (PD1-1N- TL -816 ) similar a G.E. de  circuitos. Formado por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
[null,"8 Bkrs. 20A/1P"]
["o.-","Alimentador desde panelboard principal (PBP)  a panel (PD1-1N).compuesto por:",{"v":30,"d":"30.00"},"pies",null,0]
[null,"2C- thhn  No. 8 fases."]
[null,"1C-thhn   No. 10 neutro."]
[null,"1C-thhn   No. 12 tierra."]
[null,"Tuberia pvc de  1\"¢"]
["p-","Registro eléctrico 12\"x 12\"x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["q-","Registro teléfono .8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["r-","Registro datas.  8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0,0]
[]
[null,"SUB-TOTAL  PRIMER NIVEL ",{"$nulls":3},"RD$",0]
[null,"SEGUNDO NIVEL:"]
["a.-","Salidas de iluminación en techo.",{"v":63,"d":"63.00"},"ud",null,0]
["b.-","Salidas de interruptores sencillos .",{"v":27,"d":"27.00"},"ud",null,0]
["c.-","Salidas de interruptores  dobles.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["d.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble. aterrizado y polarizado .",{"v":27,"d":"27.00"},"ud",null,0]
["e.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble. aterrizado y polarizado (ups)",{"v":11,"d":"11.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f.-","Salidas de tomacorrientes 220V doble. aterrizado y polarizado .",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,0]
["g.-","Salidas de datas",{"v":9,"d":"9.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Salidas de teléfonos.",{"v":9,"d":"9.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Globo de 4\" x 6\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Luminaria fluorescente de 3X32W. 2'X4 con balastro electronico. Wraparound. CAT. No. WC4-232-EB8120",{"v":50,"d":"50.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k.-","Lámpara para el baño downlight 2xE-27-9\"ø.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,0]
["l.-","Panel de distribucción (PD2-2N- TL -2412 ) similar a G.E. de  circuitos. Formado por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
[null,"16 Bkrs. 20A/1P"]
["m-","Alimentador desde panelboard principal (PBP)  a panel (PD2-2N).compuesto por:",{"v":60,"d":"60.00"},"pies",null,0]
[null,"2C- thhn  No. 8 fases."]
[null,"1C-thhn   No. 10 neutro."]
[null,"1C-thhn   No. 12 tierra."]
[null,"Tuberia pvc de  1\"¢"]
["n-","Panel de distribucción (PD3-2N- TL -612 ) similar a G.E. de  circuitos. Formado por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
[null,"4 Bkrs. 30A/1P"]
[null,"4 Bkrs. 50A/1P"]
["ñ-","Alimentador desde panelboard principal (PBP)  a panel (PD3-2N).compuesto por:",{"v":50,"d":"50.00"},"pies",null,0]
[null,"2C- thhn  No. 4 fases."]
[null,"1C-thhn   No. 6 neutro."]
[null,"1C-thhn   No. 8 tierra."]
[null,"Tuberia pvc de  1-1/2\"¢"]
["o-","Registro eléctrico 12\"x 12\"x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["p-","Registro teléfono .8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["q-","Registro datas.  8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0,0]
[]
[null,"SUB-TOTAL  SEGUNDO NIVEL ",{"$nulls":3},"RD$",0]
[null,"TERCER NIVEL:"]
["a.-","Salidas de iluminación en techo.",{"v":69,"d":"69.00"},"ud",null,0]
["b.-","Salidas de interruptores sencillos .",{"v":31,"d":"31.00"},"ud",null,0]
["c.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado .",{"v":51,"d":"51.00"},"ud",null,0]
["d.-","Salidas de tomacorrientes 110V doble. aterrizado y polarizado (ups)",{"v":26,"d":"26.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e.-","Salidas de tomacorrientes 220V doble. aterrizado y polarizado .",{"v":7,"d":"7.00"},"ud",null,0]
["f.-","Salidas de datas",{"v":26,"d":"26.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g.-","Salidas de teléfonos.",{"v":26,"d":"26.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h.-","Globo de 4\" x 6\"",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i.-","Luminaria fluorescente de 3X32W. 2'X4 con balastro electronico. Wraparound. CAT. No. WC4-232-EB8120",{"v":56,"d":"56.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j.-","Lámpara para el baño downlight 2xE-27-9\"ø.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,0]
["k.-","Panel de distribucción (PD3-3N- TL -2412 ) similar a G.E. de circuitos. Formado por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
[null,"19 Bkrs. 20A/1P"]
["l.-","Alimentador desde panelboard principal (PBP)  a panel (PD3-3N). compuesto por:",{"v":90,"d":"90.00"},"pies",null,0]
[null,"2C- thhn  No. 6 fases."]
[null,"1C-thhn   No. 8 neutro."]
[null,"1C-thhn   No. 10 tierra."]
[null,"Tuberia pvc de  1\"¢"]
["m-","Panel de distribucción (PD3-3N- TL -2412 ) similar a G.E. de circuitos. Formado por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
[null,"6 Bkrs. 30A/1P"]
[null,"6 Bkrs. 50A/1P"]
["n-","Alimentador desde panelboard principal (PBP)  a panel (PD3-2N).compuesto por:",{"v":80,"d":"80.00"},"pies",null,0]
[null,"2C- thhn  No. 1/0 fases."]
[null,"1C-thhn   No. 10 neutro."]
[null,"1C-thhn   No. 10 tierra."]
[null,"Tuberia pvc de  2\"¢"]
["t-","Registro eléctrico 12\"x 12\"x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,0]
["u-","Registro teléfono .8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["v-","Registro datas.  8\" x 8\" x 6\"",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[]
[null,"SUB-TOTAL  TERCER NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",0]
[null,"SISTEMA DE PARARRAYOS Y TIERRA:"]
["a-","Sistema de tierra compuesto por: Sistema de pararrayos  R45 - 89 Mts. Radio nivel 4. Un sistema de tierra formado por: (9) eléctrodos de 5/8'' x 8 pies, cable desnudo AWG No. 2/0 y sus  accesorios, tales como, fundentes conectores, etc.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[]
[null,"SUB-TOTAL SISTEMA  DE PARARRAYOS  Y TIERRA ",{"$nulls":3},"RD$",0]
[null,"ENTRADA GENERAL :"]
["a-","Acometida de entrada de la Media Tensión  para la interconexión con compañia eléctrica: ( Estructura de interconexión, no incluye el pago de interconexión a Edeeste. ).",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-","Soporte para cut-out y pararrayo.",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Pararrayo de 9 Kv.",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-","Cut Out de 200 amperes con lamina de 7.0 amp.",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Condulet de 3\"¢",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f-","Tuberias imc de 3\"¢.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g-","Barra channel unistrau de 11/2\" x 10 pies",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h-","Abrazadera unistrau de 3'¢",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["i-","Conductor urd. No. 2 100%C .Ducto pvc-sdr-26- de 2\"ø",{"v":330,"d":"330.00"},"pies",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["j-","Cono de alivio exterior.",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["k-","Cono de alivio interior. (Elbow conector)",{"v":3,"d":"3.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["l-","Transformador de 75.00 Kva. Tipo P.M. 3F. 12470/7200-120/240V. ",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["m-","Panelboard General ( PGP ) en barras de 300 amperios-60Hz-120/240V -1F- Nema 1R. compuesto por:",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"1- MB 300/2"]
[null,"3-40/2P"]
[null,"1-60/2P"]
[null,"1-80/2P"]
[null,"1-120/2P"]
[null,"1- disponibilidad hasta 40/2"]
["n-","Alimentador desde transformador hasta panelboard general.compuesto por:",{"v":130,"d":"130.00"},"pies",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6C thw No. 2/0 fases."]
[null,"2C thw No. 1/0 neutro"]
[null,"1C thw No. 2 tierra."]
[null,"1T- pvc sdr- 26- 3\"¢."]
["ñ-","Sistema de tierra.( Inc. red de aterrizaje y conexión en  malla electrosoldada).",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["o-","Excavación de ( 0.40 x 0.60 X 236.00 ) mts.",56.64,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["p-","Registro de piso en block y pulido de: 0.40 x 0.60 x 0.60 mts. Inc: Muro y losa de fondo de 0.10 mts.  con su tapa de hormigón.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["q-","Aterrizaje en poste de interconexión y panelboards. (Inc: varillas, bajante y thermoweld 90, etc).",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[]
[null,"SUB-TOTAL ENTRADA GENERAL",{"$nulls":3},"RD$",0]
[]
[null,"SISTEMA DE CLIMATIZACION"]
[null,"PRIMER NIVEL"]
["a-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 9,000 BTU. la consola en el techo, a control remoto. (Inverter)",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-"," Instalación de A/A  9,000 BTU tons  tipo split - consola en techo a control  remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SEGUNDO  NIVEL"]
["a-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 9,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-"," Instalación de A/A  9,000 BTU  tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 12,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-"," Instalación de A/A  12,000 BTU  tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 18,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f-"," Instalación de A/A  18,000 BTU tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["g-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 36,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["h-"," Instalación de A/A   36,000 BTU  tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TERCER  NIVEL"]
["a-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 9,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b-"," Instalación de A/A  9,000 BTU  tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":4,"d":"4.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 24,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d-"," Instalación de A/A  24,000 BTU tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":2,"d":"2.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["e-","Un (1) sistema de aire acondicionado  tipo split- consola de 36,000 BTU.la consola en el techo, a control remoto.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["f-"," Instalación de A/A   36,000 BTU  tipo split - consola en techo a control remoto, sistema de conexión y tuberias de 15 pies.",{"v":1,"d":"1.00"},"ud",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL SISTEMA DE CLIMATIZACION",{"$nulls":3},"RD$",0]
[]
[null,"SUB-TOTAL  ELECTRICO",{"$nulls":3},"RD$",0]
[null,"RESUMEN  GENERAL:"]
[null,"SUB-TOTAL  PRIMER  NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SUB-TOTAL  SEGUNDO   NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SUB-TOTAL  TERCER   NIVEL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SUB-TOTAL  CASETA DE  ELEVADOR",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SUB-TOTAL INSTALACION  ELECTRICA",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB TOTAL  ",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"LIMPIEZA FINAL"]
["a-","Limpieza continua y  final",{"v":1,"d":"1.00"},"pa",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB TOTAL  LIMPIEZA FINAL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"SUB-TOTAL GENERAL",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"GASTOS  INDIRECTOS"]
[null,"DIRECCION  TECNICA",null,null,{"v":0.1,"d":"10.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"GASTOS ADMINISTRATIVOS",null,null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TRANSPORTE ",null,null,{"v":0.015,"d":"1.50%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"SEGUROS Y FIANZAS ",null,null,{"v":0.045,"d":"4.50%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)",null,null,{"v":0.01,"d":"1.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"IMPREVISTOS ",null,null,{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"INSPECCION  Y SUPERVISION  DE  OBRAS",null,null,{"v":0.1,"d":"10.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ITBIS ( 18% )",null,null,{"v":0.18,"d":"18.00%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"CODIA",null,null,{"v":0.001,"d":"0.10%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ESTUDIO DE SUELOS ",null,null,"PA"]
[null,"LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO",null,null,"PA"]
[null,"TRANSPORTE Y MOVILIZACION  DE EQUIPOS  PESADOS ( PALA,GREDA, RETROEXCAVADORA ,ETC. )",null,null,"PA"]
[null,"ESTUDIO DE VULNERABILIDAD  APLICADO A IER NIVEL DE EDIFICACION EXISTENTE",null,null,"PA"]
[null,"CONTROL DE CALIDAD (ROTURA DE PROBETA )",null,null,"PA"]
[]
[null,"SUB-TOTAL GASTOS  INDIRECTOS",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"TOTAL GENERAL ",{"$nulls":3},"RD$",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"NOTAS"]
["a)","Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por el departamento  correspondiente   y de acuerdo a facturas que sean necesarias ser presentadas por el contratista de la obra ."]
["b)","Los planos pueden variar en obra previa verificacion y autorizacion del supervisor ."]
["c)","Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o  presentación de facturas y cheques sellados y cancelados .-"]
["d)"," La partida de Inspeccion y  Supervision de Obras  pertenece a la D.G.E.  del   MOPC.-"]
["e)"," La partida de Imprevistos solo podra ser utilizada  previa autorizacion  de  la D.G.E.  del   MOPC.-"]
[]
["PREPARADO POR:",{"$nulls":3},"REVISADO POR:"]
[]
[]
[" ING. MARTHA MARISOL LOPEZ MENA",{"$nulls":3},"ARQ. JOSE  MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ"]
["Ing. de Presupuestos de Edificaciones",{"$nulls":3},"Arq. de Presupuestos de Edificaciones"]
[]
[]
["PREPARADO POR:"]
[]
[]
["IEM. ELISEO  ALEJANDRO  BAEZ  ANTONIO"]
["Iem. de Presupuestos de Edificaciones"]
[]
[]
["SOMETIDO POR:"]
[]
[]
["ING. YSABEL GONZALEZ DURAN"]
["Encargada del Departamento de Presupuestos de Edificaciones.-"]
[]
[]
["Santo Domingo, D. N."]
["07  de  Septiembre   del  2015"]
["yg/ml"]